La tondeuse débroussailleuse autoportée CHEYENNE se distingue par sa solidité et sa fiabilité qui en fait un instrument idéal pour le débroussaillage, l’entretien des terrains en friche à végétation dense ou la tonte de hautes herbes.

* Moteur KAWASAKI FS 730 V bicylindre de 726 cm3 .  
  Modèle professionnel haut de gamme offrant une puissance de  
  26 ch et un couple élevé permet un travail efficace quelle que  
  soit les conditions.
* Les roues agraires de grandes dimensions et le centre de gravité abaissé assurent une stabilité optimale même sur terrains accidentés ce qui permet l'utilisation à proximité de cours d’eau ou de fossés.
* Le système de transmission 4x4 permet le travail en pente jusqu'à 40% (22°).
* Accès facile au réservoir de carburant placé à l'avant de la machine.
* Sa capacité de 16 litres associée à la faible consommation garantissent  
  une longue autonomie de travail.
* Le régulateur de vitesse électronique permet par un simple  
  appuie sur le bouton de maintenir une vitesse fixe sans appuyer  
  sur la commande d'avancement.
* Bouchon de réservoir avec indicateur de niveau qui permet  
  de visualiser immédiatement la quantité de carburant restante.
* Le blocage de différentiel s'effectue par une commande facilement  
  accessible.  
  Il permet d’affronter toute sorte d’irrégularité sur n’importe quel  
  type de terrain lorsque l'adhérence est précaire ou en pente  
  (jusqu'à 40% ‐ 22°).
* La transmission hydrostatique 4 roues motrices à commande au  
  pied permet de faire varier aisément la vitesse d'avancement tout  
  en ayant une motricité optimale sur tout type de terrain.
* Les pneus agraires de grandes dimensions (AV 16x6,5‐8 / AR  
  20x10‐8) garantissent une adhérence optimale sur tous types de  
  terrains.
* L’opérateur enclenche la lame simplement en appuyant sur le  
  bouton de commande de l’embrayage électromagnétique Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d’enclencher  
  la lame avec précision et sans à‐coups.
* Réglage centralisé de la hauteur de coupe en actionnant le levier de commande qui se trouve à gauche de l’opérateur (4 positions de travail + 1 position de transport).
* Le tableau de bord comporte plusieurs indicateurs qui servent à  
  indiquer l'état des principales fonctions de la machine : charge de la  
  batterie, réserve de carburant, pression d'huile moteur, etc...  
  Il comporte aussi le compteur horaire qui résume toutes les  
  informations de service et permet de gérer les intervalles d'entretien  
  programmés par le constructeur pour que la tondeuse soit toujours  
  dans les meilleures conditions d’emploi.
* Siège ergonomique réglable à l'aide d'un simple levier. Les accoudoirs sont rabattables pour un confort maximal. La ceinture garantie la sécurité de l'utilisateur lors d'utilisation en  
  pente.
* Les feux avant avec ampoules halogènes et à led assurent une  
  bonne visibilité sur la zone à tondre, même lorsque la luminosité est  
  faible.
* L’accès au compartiment moteur est facilité grâce au  
  capot basculant.
* Une prise 12 volts se trouve sur le côté droit de la machine, elle permet le branchement d'un téléphone mobile ou d'une lampe
* Le volant est réglable en hauteur sans outil grâce un à  
  levier ergonomique, il est équipé d'une boule qui facilite les manoeuvres.
* Les boucliers avant et arrière ainsi que les protections latérales garantissent une protection optimale.
* Le robuste arceau assure la sécurité lors du travail en pente, il est facilement rabattable en retirant une goupille pour faciliter le transport.

***CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES***

**Moteur marque**

Kawasaki

**Moteur modèle**

FS730V - bicylindres

**Cylindrée (cm³)**

726

**Entrainement**

Autopropulsée hydrostatique

**Hauteur de coupe (mm)**

50 à 145

**Système de coupe**

Ejection arrière

**Transmission**

Hydrostatique

**Roues motrices**

4 x 4

**Enclenchement des lames**

Embrayage électromagnétique

**Roues**

Motrices

**Poids (kg)**

370

**Garantie**

2 ans

**Marque**

Oleo-Ma