|  |
| --- |
| Mise sous pli Carat Sigma |
|  |
| [Résultat de recherche d'images pour "mise sous pli carat sigma dx7137"](http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio1fm6t7LaAhXGwxQKHa1wC6oQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ave.fr%2Ffr%2Fenchere%2F498%2F1469610862%2FB258082%2Fmachine-mise-sous-plis-de-marque-satas-model-carat-sigma-capacite-maximum-de-2200-plisheure-9-memoi&psig=AOvVaw0k_cLJooC1z0jjQHcOexwF&ust=1523543366454424)  **La mise sous pli de bureau pour la préparation du courrier de gestion et des mailings de communication. Simple et efficace, elle est idéale en libre-service.** |

* Vitesse : 2200 plis/heure
* Nombre d'alimenteurs : Jusqu'à 3, - Capacité d'un bac flexible : 325 documents (80g).
* Formats enveloppes : C6/5, C5, C6
* Détecteur double document
* Ecran graphique
* Documents acceptés : de 90 mm (encart) à 356 mm (14 ") ; de 60 à 250g ; jusqu'à 1 mm d'épaisseur
* Dimensions : L750 x P420 x H520
* Poids : 75 kg
* Niveau sonore : Inférieur à 70 dB

|  |
| --- |
| Imprimante d'adresse ID 1103 TF |
|  |
| **Imprimante d'adresse ID 1103 TF - 3903 TF**  **Depuis un fichier informatique, imprimez à grande vitesse des adresses, des messages ou des logos sur vos documents et enveloppes.** L'adressage rapide et performant La possibilité de bénéficier de **tarifs d'affranchissement postaux avantageux** en respectant les **normes postales officielles** d'adressage.   * Un **gain de temps considérable** : Une vitesse d'impression allant de **11 000 à 39 000 enveloppes par heure** (selon le modèle) * Zone d'impression fixe avec **chariot d'adressage à 3 têtes**, soit jusqu'à 9 lignes, * **Facilité d'installation** avec ports parallèle et USB * Dépilage des enveloppes par le bas avec rechargement en continu, * **Boîte étanche** pour stocker les cartouches après utilisation * **Logiciels intégrés** pour manipuler la mise en page et le publipostage de vos documents en toute simplicité, * La possibilité de **personnaliser vos documents** en imprimant vos logos, images ou messages en plus des adresses. |

[Spécifications](http://www.satas.fr/equipements/adressage/imprimante-adresse-id-1103-tf-3903-tf?quicktabs_18=1#quicktabs-18)

* Bac de réception
* Convoyeur/ Empileur
* Convoyeur
* Vitesse d'impression : **jusqu'à 39 000 enveloppes/ heure**
* Résolution : de **150 à 600 DPI**
* Nombre de **tête d'impression** : **3**
* Dimensions (mm) : 425 (L) x 380 (h) x 280 (P)
* Mémoire : 64 Mo
* Volume sonore : 70 db
* Surface d'impression (mm) : 38.1 x 500
* Taille de document (mm) mini : 135 x70 – Maxi :  500 x 381
* Poids : 20 kg