# MOYSE BN 40E 260

## **GENERALITES**

## Modele : MOYSE BN 40 E 260

## Année d'immatriculation : 1976

## Heures d'utilisation 6 680 h

## **CARACTERISTIQUES**

Dernière révision 2018-01-01

n° de serie 1264

Poids du volume de transport 4 000 kg

dimensions du volume de transport (l x l x h) 7280x2920x3610mm

moteur deutz

garantie 1 an

pays de production roumanie

conditions de livraison exw

## **DESCRIPTION COURTE**

La série des locotracteurs Moyse type BN40 a été produite entre 1950 et la fin des années

1970 par la société Gaston Moyse.

il s’agit de locotracteurs diesel électrique a 2 essieux a transmission à courant continu.

CFD dispose de deux locotracteurs de ce type entièrement rénovés.

La compagnie cfd dispose de tous les plans et documentations des engins Gaston Moyse

depuis la fermeture de cette société. Nous sommes a même de maintenir en état ces machines et de les rénover avec la documentation d’origine constructeur.